**VERİ İLETİŞİMİ TEST SINAVI ÇIKMIŞ SORULARI**

Periyodu 0,00001 olan sinyalın frekansı nedir?-100Khz

Radyo Dalga Frekans bölgesi? -3KHz – 1GHz

Kumanda nasıl bir iletim hattı kullanır ? -Simplex

Hangisi bit ortasında geçişe sahip olmayan bir kodlama tekniğidir?-Blok kodlama

25 bilgisayarlı bir ağ ortamı için hangi toploji daha fazla kablo kullanımını gerektirir-Mesh

CRC yöntemi hangi katmanlar arası iletişim içinde hata sezme tekniği olarak kullanılır ?-Veri Bağı

Aşağıdakilerden hangisi bir DTE-DCE bağlantı arayüz standartıdır?-RS232

Tümleyen aritmatiği kullanan hata sezme metodu? - Checksum

Bir veya daha fazla cihaz tarafından bir ortamın ve ona üst hattın paylaşımı Çoğullama olarak isimlendilir.

Aşağıdakilerden hangisi analog bir işaretin sayısallaştırılmasında kullanılan kavramın genel tanımıdır?-Codec(Kodlayıcı)

FSK’nın çizimiyle ilgili bir soru var. Çizimi verip hangi modülasyon tekniğidir diye sorulmuş cevap FSK

Bir TDMA apı 8 istasyona sahipse ortam bandgenişliği 8 banda sahiptir.

Hangisi frekans domeni kavramı değildir?- Periyot

Darbe Kod Modülasyonunun (PCM) aşamalarının doğru biçimi nedir? –Darbe genlik modülasyonu-Kuantalama-İkili Kodlama-Sayısal Sayısal Kodlama

Cat2 kablonun bandgenişliği nedir?-1Mhz

Cat5 kablonun bandgenişliği nedir?-100Mhz

Bit hızı baud hızına eşit olan sinyal ?FSK

Televizyon kumandasının çalışması Simplex bir iletime örnektir.

ADSL DMT’de ses iletişimi için 6 kanal ayırılmıştır.

Aşağıdakilerden hangisi iletim bozulmalarından biri değildir?-Yanses

Veri bağı iletim ortamına en yakın katmandır

Hangisi temel olarak kılavuzlanmış bir iletim ortamı kullanır?-Yerel telefon sistemi

Asenkron seri iletişimde iletişim başlamadan evvel belirlenmesine gerek olmayan bir özelliği tanımlar ?- Karakterdeki bit sayısı

Hangi hata sezme metodu her bir veri birimine bir ek bit ekleme yapar?-Parity

Hangi çoğullama tekniğinde her bir sinyal farklı bir taşıyıcı frekans ile gönderilir-FDM

Senkron TDM’de aynı veri hızını sahip n adet sinyal kaynağı için her bir TDM çerçevesi n+1 Adet zaman aralığı içerir